**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |
| --- |
|  от 25.05. 2018 года № 88 |
| "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |

 В соответствии с [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document?id=12057004&sub=0) от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [постановлением](http://internet.garant.ru/document?id=12055337&sub=0) Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета", [приказом](http://internet.garant.ru/document?id=92269&sub=0) Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2007 года N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории (в ценах 2007 года) в размере:

473 тыс. рублей/км - на содержание,

2715 тыс. рублей/км - на ремонт,

8580 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт.

2. Утвердить [Правила](#sub_1000) расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения при определении размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели.

3. Администрации Приволжского сельского поселения обеспечить поэтапный переход на финансирование автомобильных дорог общего пользования местного значения по нормативам, указанным в [пункте 1](#sub_1) постановления, с завершением указанного перехода в 2030 г.

4. Обнародовать данное постановление.

5. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

 6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

#  Глава Приволжского

#  сельского поселения Коршунова Е.Н.

Приложение

 к постановлению администрации

Приволжского сельского поселения

от 25.05.2018 года № 84

# Правила

# расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Приволжского сельского поселения при определении размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели

1. Нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – «нормативы денежных затрат») применяются для определения размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели..

2. В зависимости от категории автомобильной дороги общего пользования местного значения (далее – «автомобильная дорога»), а также индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются следующие приведенные нормативы: Нприв. кап. рем., Нприв. рем., Нприв. сод., рассчитываемые по формуле:



где:

Н - установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог V категории;

К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), рекомендуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза;

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям согласно таблице 1.

 Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Категория дорог |
| V | б/к |
| Содержание дорог | 1 | 0,7 |
| Ремонт дорог | 1 | 0,7 |
| Капитальный ремонт дорог | 1 | 0,7 |

3. Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по формулам:

А кап.рем. = Н прив.кап.рем. х L кап.рем.,

где:

А кап.рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог (тыс.рублей);

Н прив.кап.рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (тыс.рублей/км);

L кап.рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

А рем. = Н прив.рем. х L рем. ,

где:

А рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (тыс.рублей);

Н прив.рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог (тыс.рублей/км);

L рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.

4. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

А сод. = Н прив.сод. х L,

где:

А сод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (тыс. рублей);

Н прив.сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог (тыс. рублей/км);

L - протяженность автомобильных дорог на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому.

Общая потребность ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ.

6. Протяженность автомобильных дорог принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап.рем.), определяется по формуле:

L кап.рем. = L / Т кап.рем. - L рек.,

где:

L - протяженность автомобильных дорог на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому;

Т кап.рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту дорог (лет) согласно таблице 2;

L рек. - протяженность автомобильных дорог, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту на год планирования (L рем.), определяется по формуле:

L рем. = L/Т рем. - (L рек.+ L кап.рем.),

где:

Т рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог согласно таблице 2.

Таблица 2

# Нормативные межремонтные сроки

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Категория дорог |
| V | б/к |
| Капитальный ремонт дорог | 10 | - |
| Ремонт дорог | 5 | 2 |